**附件2**

湖南劳动人事职业学院老篮球场南边路沿边铺设陶土砖和学生公寓7#栋北边道路浇捣砼技术要求

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 单位 | 工程量 |
| 1 | 200\*100\*50深红色陶土砖 | 1.土基层处理：素土夯实，夯实系数>0.93;  2.垫层材料(一层):150mm厚级配卵石；  3.垫层材料（二层）：150mm厚C20混泥土  4.找平材料：30mm厚1:3水泥砂浆；  5.面层材料：200\*100\*50深红色陶土砖  6.其它要求：留缝5mm，细黄沙扫缝；  7.合理布置相关体育器材，要求安装牢固（已购置体育器材，只需安装即可） | m2 | 337.56 |
| 2 | 混泥土道路（16m\*2m） | 1.开挖原地面土方  2.浇捣混泥土 C20 30mm厚 | m3 | 9.6 |