附件：

耗材采购项目报价表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 1 | 配电箱 | 500mm×600mm×230mm | 只 | 11 |  |  |
| 2 | 镀锌配电板 | 450×525×1.5mm | 块 | 19 |  |  |
| 3 | 交流接触器 DC24V | 线圈 DC24V(辅助触点 2 开 2 闭)，CJX1-9Z | 只 | 10 |  |  |
| 4 | 热继电器 | 电机保护整定范围： 1.8-2.5A | 只 | 12 |  |  |
| 5 | 建筑用交流接触器 | CDCH8S-25 4P 4NO AC220V(德力西) | 只 | 10 |  |  |
| 6 | 时间继电器 | CDJS18-A 10S AC220V(德力西) | 只 | 12 |  |  |
| 7 | 时间继电器 | CDJS18-B 10S AC220V(德力西) | 只 | 12 |  |  |
| 8 | 行程开关 | LXJM1-8104 | 只 | 20 |  |  |
| 9 | DIN导轨 | DIN35 1 米/根 | 根 | 40 |  |  |
| 10 | 行线槽 | 25×50mm | 根 | 40 |  |  |
| 11 | 两位置转换开关 | 22mm | 只 | 12 |  |  |
| 12 | 工业插座，4极，3L+PE | AJ-114，插座（含插头） | 只 | 12 |  |  |
| 13 | 明盒 | 86型，86×86×30mm | 只 | 260 |  |  |
| 14 | 开关盒 | 100×100×50mm | 只 | 1 |  |  |
| 15 | 中途制开关 | 86型，一开多控，金杯牌 | 只 | 20 |  |  |
| 16 | 三孔插座 | 86型，16A，金杯牌 | 只 | 40 |  |  |
| 17 | 五孔插座 | 86型，10A，金杯牌 | 只 | 40 |  |  |
| 18 | 电缆桥架几字形支架 | 用于安装桥架 | 只 | 60 |  |  |
| 19 | O 型冷压端子 | M8（用于箱体接线 柱） | 个 | 100 |  |  |
| 20 | O 型冷压端子 | RV2-8 用于安装地线，与 下行螺栓螺母配套使用 | 个 | 100 |  |  |
| 21 | 束线带 | 长×宽：100×3mm | 包 | 1 |  |  |
| 22 | 束线带 | 长×宽：200×3mm | 包 | 1 |  |  |
| 23 | 束线带 | 长×宽：200×5mm | 包 | 1 |  |  |
| 24 | 针式接线端子 | E1008，1 mm² | 包 | 1 |  |  |
| 25 | 针式接线端子 | E1508，1.5mm² | 包 | 1 |  |  |
| 26 | 针式接线端子 | E2508，2.5mm² | 包 | 1 |  |  |
| 27 | 双电缆针式接线端子 | TE1008，1 mm² | 包 | 1 |  |  |
| 28 | 双电缆针式接线端子 | TE1508，1.5mm² | 包 | 1 |  |  |
| 29 | 双电缆针式接线端子 | TE2510，2.5mm² | 包 | 1 |  |  |
| 30 | 多股软导线 | 红色，2.5 mm²，国标，100m/卷 | 卷 | 10 |  |  |
| 31 | 多股软导线 | 黄色，2.5 mm²，国标，100m/卷 | 卷 | 3 |  |  |
| 32 | 多股软导线 | 绿色，2.5 mm²，国标，100m/卷 | 卷 | 1 |  |  |
| 33 | 多股软导线 | 蓝色，2.5 mm²，国标，100m/卷 | 卷 | 10 |  |  |
| 34 | 多股软导线 | 黄绿色，2.5 mm²，国标，100m/卷 | 卷 | 5 |  |  |
| 35 | 多股软导线 | 红色，1.5 mm²，国标，100m/卷 | 卷 | 10 |  |  |
| 36 | 多股软导线 | 蓝色，1.5 mm²，国标，100m/卷 | 卷 | 10 |  |  |
| 37 | 多股软导线 | 黑色，1.0 mm²，国标，100m/卷 | 卷 | 20 |  |  |
| 38 | 多股软导线 | 棕色，1.0 mm²，国标，100m/卷 | 卷 | 20 |  |  |
| 39 | 多股软导线 | 红色，1.0 mm²，国标，100m/卷 | 卷 | 20 |  |  |
| 40 | 金属平垫圈 | M5×30×1.2 | 斤 | 1 |  |  |
| 41 | 白色粘扣 | 方形 | 个 | 300 |  |  |
| 42 | 螺母带垫片 | M6 | 斤 | 1 |  |  |
| 43 | 螺母带垫片 | M5 | 斤 | 1 |  |  |
| 44 | 安装板 | 2.4\*1.2 | 块 | 48 |  |  |
| 45 | 板子加工费 | 其中：1、直角梯形免漆板上底161cm，下底121cm，高117cm的板子12块；2、直角梯形免漆板上底101cm，下底61cm，高117cm的板子12块；3、2.4m\*0.6m的长方形板20块；4、2.4m\*1.2m长方形板26块(不需要加工)。一共12+20/2+26=48 |  | 1 |  |  |
|  | 20mm 镀锌管90°弯头 |  | 个 | 40 |  |  |
| 46 | 20mm镀锌金属管 | 20mm，2m一根 | 根 | 10 |  |  |
| 47 | 电工PVC线槽 | 120×50mm，A型,2米/根 | 根 | 50 |  |  |
| 48 | 电工PVC线槽内扣 |  | 个 | 300 |  |  |
| 49 | 电工PVC线槽 | 60×40mm，A型,2米/根 | 根 | 20 |  |  |
| 50 | 梯子 | 4阶梯，最后一个阶梯高度约为98cm | 个 | 4 |  |  |
| 51 | 电工鞋 | 轻便，合脚（现场测量） | 双 | 1 |  |  |
| 52 | M6内六角螺钉+螺母带垫片 |  | 斤 | 2 |  |  |
| 53 | 20mm宝塔钻 |  | 个 | 1 |  |  |
| 54 | 强力磁批头 |  | 个 | 2 |  |  |
| 55 | 插板 | 功率2kw，3m，至少3个2孔，2个3孔 | 个 | 10 |  |  |
| 56 | 小毛巾 |  | 块 | 10 |  |  |
| 57 | 各型小螺丝 | 用在PLC、热继电器、交流接触器、按钮上的各型小螺丝 | 斤 | 2 |  |  |
| 58 | 双联开关 | 86型，双开双控，金杯 | 个 | 40 |  |  |
| 59 | 双联开关 | 86型，一开双控，金杯 | 个 | 60 |  |  |
| 60 | 两档三档旋钮开关 | 1常开1常闭 | 个 | 15 |  |  |
| 61 | 水枪 |  | 套 | 1 |  |  |
| 62 | 充电电锯及锯片 |  | 套 | 1 |  |  |